| 第 4 章
| 设置
* 仅限特定机型

4-1 | 无线和网络
4-2 | 声音设置
4-3 | 显示设置
4-4 | 位置和安全
4-5 | 应用程序
4-6 | 帐户与同步
4-7 | 隐私权
4-8 | 存储
4-9 | 语言和键盘
4-10 | 备份
4-11 | 日期和时间
4-12 | 关于平板电脑
在应用程序列表中，点击 “设置”进入设置界面。
4-1 无线和网络
此设置模块包括： 飞行模式、Wi-Fi、Wi-Fi 设置、蓝牙、蓝牙设置、绑定与便携式热点、虚拟专用网设置和移动网络（3G）（仅限特定机型）。
飞行模式
启用了飞行模式后，LePad A1-07 上的所有无线连接将立即被禁用。
Wi-Fi/Wi-Fi 设置
您可以启用/禁用无线局域网功能。
启用了无线局域网后，您的 LePad A1-07 将自动扫描可用的无线网络，并将它们显示在无线局域网网络列表中。
每个局域网后面都会有一个指示网络状态的图标，其中表示该网络不需要密码，可以直接连接；表示该网络已经被加密，需要输入密码后才可以成功连接。
您可以从列表中点击所需网络名称进行连接，并可在点击后，选择“高级”选项对该网络进行静态IP设置。 您还可以选择 <添加 Wi-Fi 网络> 手动添加网络。
Wi-Fi：无线局域网功能开关。 网络通知：打开该开关后，如果有开放网络，系统会通知用户。 Wi-Fi 休眠策略：点击后，在“高级”中可选择“Wi-Fi 休眠策略”： 屏幕关闭时休眠、充电时永不休眠或永不休眠。
蓝牙/蓝牙设置
您可以使用蓝牙技术与任何其他蓝牙兼容设备建立无线连接。 此类兼容蓝牙的设备可能包括耳机、键盘等。
因为支持蓝牙的设备通过无线电波与其他设备进行通信，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。 您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米（约 32 英尺）。 但是请注意，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。
LePad A1-07 支持 2.0 版蓝牙规范。 要确保 LePad A1-07 能够与其他支持蓝牙的设备实现交互操作，请使用经联想认可且适用于此型号的 LePad 的配件。 或者，请向其他设备的制造商查询该设备是否与 LePad A1-07 兼容。
在某些情况下，使用蓝牙可能受到限制。 相关事宜，请咨询当地的主管部门或服务供应商。
使用需要蓝牙技术的功能或在后台运行这些功能时，会加快 LePad 电池电量的消耗速度，也会缩短电池的使用寿命。 在蓝牙设置中，您可执行以下操作：
蓝牙设备： 蓝牙开启后，LePad 将自动显示在附近区域中找到的蓝牙设备列表（即扫描设备）。
绑定与便携式热点
您可以通过 USB 或作为便携式 Wi-Fi 热点共享 LePad 的移动数据连接。
虚拟专用网设置
通过这些设置，您可以添加和设定各种类型的 VPN （虚拟专用网）。
移动网络（3G）（仅限特定机型）
您可以启用/禁用移动网络（3G）功能。若网络支持有任何问题，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。
4-2 声音设置
点击此选项进入“声音设置”界面。 此设置包括常规（静音模式，振动，音量）、通知（通知铃声）和反馈（按键操作音，选择操作音，屏幕锁定提示音和触感）。
4-3 显示设置
显示设置选项包括： 亮度、自动旋转屏幕、动画和屏幕超时。
亮度
您可以手动调整亮度，或选择“自动调整亮度”。选择“自动调整亮度”时，您的 LePad A1-07 会根据当前环境光线自动调整屏幕亮度。
自动旋转屏幕
您可以选择是否允许屏幕横向或纵向自动旋转。
动画
当动画开关打开后，每次打开和关闭应用程序窗口时，系统都会显示动画，从而增强体验的吸引力。
屏幕超时
通过此选项，您可以选择 LePad A1-07 在没有任何操作时为节省电量而自动锁屏前保持亮起的时间。 您可以将这段时间设置为 15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、10 分钟、30 分钟和永不。
4-4 位置和安全
在该设置项中，您可以使用以下功能：
我的位置、屏幕解锁、SIM 卡锁定（仅限特定机型）、密码、设备管理和凭证存储。
我的位置
您可以选择是否使用无线网络或 GPS 卫星。
屏幕解锁
通过此选项，您可以采用以下三种方式解除屏幕锁定： 图案解锁、PIN 解锁和密码解锁。 您也可以取消屏幕锁定。
点击 <图案>，然后用手指在屏幕上绘制出您选择的解锁图案（如图所示）。 设置了解锁图案之后，便可以打开/关闭 <使用可见的图案>。
一旦设置并启用了图案解锁功能，无论在任何时间通过滑动来解除屏幕锁定时，解锁键盘都将显示在屏幕上。 用手指通过解锁键盘在屏幕上绘制事先选择的图案。 正确绘制出预设的图案后，屏幕锁定即被解除。
点击 <PIN>。 您将需要输入至少 4 位数字作为用来解除屏幕锁定的 PIN 代码。
点击 <密码>。 您将需要输入至少 4 个字符作为用来解除屏幕锁定的密码。
设置 SIM 卡锁定（仅限特定机型）
密码
通过“密码可见”选项，您可以决定所选密码输入时是否可见。 如果勾选了该复选框，密码将可见。 如果未勾选该复选框，密码输入时将仅显示为 ****，从而确保您的密码更为安全。
设备管理
这些功能不适用于普通用户。 只有其企业事先设置了相应安全策略的企业邮件用户才可以使用这些功能。
这些功能与企业策略中心（联想企业策略管理器）配合使用。 企业策略中心是联想企业平台安全策略的执行者。 每当用户启用联想企业邮件和服务功能时，该策略中心都将随之自动启用。 这将允许 LePad A1-07 接受由您公司的 IT 部门设定的安全策略，例如增强密码强度的强制屏保等。 启用这些功能后，您的 LePad A1-07 还可以接受您公司的 IT 部门发出的管理指令，例如远程擦除数据、重置设备等。
凭证存储
该功能支持 LePad A1-07 访问需要特定安全证书或其他证书的网页和局域网。 设置了凭证存储密码后，您可以访问有相应安全证书和其他证书的网页或局域网。
使用安全凭证： 仅当设置了凭证存储密码时，此选项才可用。 从 SD 卡安装 ： 您可以从 SD 卡安装证书。 设置密码： 点击此选项设置凭证存储密码。 成功设置该密码后，“使用安全凭证”复选框将被勾选，表示此选项现在可用。 清除存储： 选择此选项删除当前保存的所有证书并重置凭证存储密码。
4-5 应用程序
可用设置包括：未知来源、管理应用程序、正在运行的服务、存储空间使用情况、电量使用情况、开发（注意： 最后一项功能仅供开发人员使用）。
管理应用程序
通过此选项，您可以方便地管理和删除您选择的应用程序。
通过 <全部> 菜单，您可以在应用程序列表中过滤所有正在运行的应用程序或由第三方软件开发商提供的应用程序。
选择某个应用程序后，您可以看到该应用程序的相关信息详情，还可以进行卸载、清除缓存、清除默认值等操作。
正在运行的服务
通过此选项，您可以结束和设置某些正在运行的应用程序。
存储空间使用情况
通过此选项，您可以查看应用程序所占用的存储空间。
电量使用情况
通过此选项，您可以查看耗电情况。
未知来源
此选项允许安装非电子市场提供的应用程序。
开发
此选项仅供开发人员使用。 通过此选项，您可以设置一些适用于该应用程序的开发选项。
USB 调试： 连接 USB 后启用调试模式。 您可以打开或关闭此选项。 保持唤醒状态： 充电时屏幕不会休眠。 您可以打开或关闭此选项。 允许模拟地点： 您可以打开或关闭此选项。
4-6 帐户与同步
通过此选项，您可以进行常规同步设置和管理帐户。
常规同步设置允许您选择背景数据和自动同步。
通过帐户管理设置，您可以添加帐户或使用现有帐户。 使用现有帐户登录后，可以查看该帐户下的相关信息，也可以使用该设备的某些高级功能和应用程序。
4-7 隐私权
通过此选项，您可以恢复出厂设置。
4-8 存储
通过此选项，您可以查看 SD 卡和内部存储情况。
4-9 语言和键盘
语言设置
您可以选择操作 LePad A1-07 时想要使用的语言。
键盘设置
在此设置中，您可以选择输入法和设置键盘。
4-10 备份
通过此选项，您可以对部分数据进行备份和恢复。
4-11 日期和时间
通过这些设置，您可以设定系统时间等一系列与时间相关的选项。
日期和时间设置
您可以启用通过网络自动更新时间、选择时区、设置具体的日期和时间以及日期和时间的显示格式。
4-12 关于平板电脑
在此选项中，您可以查看系统更新、状态消息、电量使用情况、法律信息、型号、Android 版本、内核版本和版本号。
* 仅限特定机型

第 3 章： 应用程序 | 返回目录